DCG MARKBELÄGGNINGAR

 DCG.42 Beläggning av platsgjuten gummibeläggning

*Nedan följer ett exempel. Se fallskyddstabeller på www.trygglek.se*

Färgad gummibeläggning 12 mm
Stötdämpande underlag xx mm

Justeringslager (0-8) 30 mm
Bärlager 100 mm
Förstärkningslager 200 mm

Avser beteckning GA i omfattning enligt ritning XXX och Översikt marköverbyggnader. Läggning utförs enligt leverantörens anvisningar.

Beteckning GA ska vara typ TL Fallskyddsgummi färgnamn från Trygg Lek eller likvärdig. Mönsterläggning framgår av ritning XXX.

GA utförs med stötdämpande underlag för fallhöjd XX m enligt Översikt marköverbyggnader. Ytan ges ensidigt fall på minst 1 %.

Ytterkanterna ska låsas med sarg mot lösfyllnadsmaterial och/eller genom att dra ner gummit vid möten mot asfalt och stenmjöl.

Lekställningar bör vara säkerhetsbesiktigade innan gjutning får ske.